**测试步骤：**

1. 上传最终版llvm镜像或仅针对单一项目的llvm镜像





1. 部署相应镜像



1. 在程序管理处，对相应程序点击修改，上传分析程序、源代码（zip）、json文件。





1. 在任务管理处，创建任务，点击启动，任意时间点击暂停，点击分析选择任意节点进行分析，分析完毕后，可进详情页面查看精准覆盖率等信息。



选择相应程序及相应配置创建任务：



点击启动后，对计算节点实例数及端口，运行参数进行设置后点击启动



点击暂停后即可点击分析按钮



选择任意节点进行分析



点击详情按钮



即可查看精准覆盖率

